MCU主控：STM32F405RGT6
MPU陀螺仪：MPU6500/6000 或 ICM42688/42605
BARO气压计：BMP280
OSD字符叠加：AT7456E
FLASH黑匣子：W25Q256/128
固件：AOCCODAF405V2MPU6500 4.3.2/25.12.1
支持电压：DC 2-8S

资料链接：
【立创硬件平台】https://oshwhub.com/eda_gdwvpslx/stm32f405rgt6-fei-kong
【资料直下链接】https://nametest.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/F405%E9%A3%9E%E6%8E%A7/F405V2/F405V2.0.0.zip
【交流群链接】https://nametest.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/%E5%85%B3%E6%B3%A8%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E7%A0%81.png

UP飞机配置：
机架：MARK4_5寸
电机：丰云1950KV/6S
电池：21700/6S/1P/10C/三星50S
桨叶：破风5146
飞控：视频同款
固件：AOCODAF405V2MPU6500 4.3.2
电调：重山45A
图传：重山2W+棒棒糖天线
摄像头：平头哥2代
GPS：BZ121
相机：骁途S6
接收机：贝壳ELRS/2.4G
眼镜：朗诗特008D白色款+棒棒糖天线+8dbi平板天线
遥控器：RadioMaster Pocket（未改装）